Desenvolvimento de Veículos Autônomos de Inspeção e Monitoramento em Unidades Flutuantes de Armazenamento e Transferência de Petróleo e Gás Natural (FPSO’s)

Elizabeth Carvalho  
Instituto InfnetRio de Janeiro, Brasil  
elizabeth.carvalho@al.infnet.edu.br

Giovanna Anacleto  
Instituto InfnetRio de Janeiro, Brasil  
giovana.anacleto@al.infnet.edu.br

*Resumo*—Acidentes na indústria brasileira causam prejuízos em diversas esferas, como por exemplo econômica e ambiental. Com o aumento da perfuração e exploração de novos poços para extração de petróleo e gás natural, é imprescindível que os ambientes offshore estejam munidos de informações para realizar ações preventivas a fim de evitar tragédias. Sendo assim, é de suma importância trazer elementos da tecnologia, tal como robótica, para apoiar na realização dessas tarefas, tais como a utilização de robôs autônomos que monitorem continuamente o ambiente no qual esteja inserido por meio de câmeras e sensores. Neste cenário, os principais objetivos da solução proposta nesse artigo são a navegação autônoma do robô e a inspeção/monitoramento do local por meio extração de imagens coletadas pela câmera.

Palavras chaves—fpso, inspeção, monitoramento, robô, visão computacional, navegação autônoma, navigation stack, qrcode

# Introdução

O ambiente de trabalho em áreas industriais no Brasil foi classificado como um dos mais perigosos do mundo [1]. Com foco no quesito segurança, é possível avaliar a grande importância de sistemas de apoio que auxiliem nas inspeções e monitoramento desses ambientes.

Sob essa análise e dando foco à indústria de Óleo e Gás e sua crescente demanda [2], a proposta desse artigo tem como objetivo desenvolver um sistema capaz de deslocar-se em um *FPSO¹* e apoiar na realização do processo de inspeção e  monitoramento da mesma.

Uma imagem contendo barco, navio, caminhão, dirigindo

Descrição gerada automaticamente

Figura 1: Exemplo de uma estrutura de FPSO¹ [3]

Atualmente, risco de explosão por vazamento de gases é um dos quatro maiores riscos nos quais os colaboradores offshore estão expostos [4] e, na maioria dos casos, as inspeções são feitas de forma manual. A solução tem como objetivo a utilização de um robô com navegação de forma autônoma (também podendo ser operado remotamente se necessários for), coletar dados relacionados ao controle de qualidade do ar utilizando sensores acoplados para realizar a inspeção do local, bem como câmeras térmicas a fim de avaliar riscos de explosão devido a altas temperaturas e, também, realizar inspeção de equipamentos por meio de imagens extraídas de câmeras, utilizando algoritmos de visão computacional. Com isso, a utilização da inspeção autônoma torna possível a prevenção de acidentes ao ser humano e catástrofes financeiras e ambientais, a exemplo do acidente ocorrido na plataforma *Piper Alpha* [5] em 1988 que foi considerado o pior desastre petrolífero marítimo.

Neste artigo usaremos como exemplo um *FPSO¹* baseado no arranjo tipo "A"[6] de uma UEP5 [7] casco de *VLCC*6 [8] convertido com ancoragem do tipo *Spread Mooring*7[9].




Figura 2: Arranjo tipo "A"

As cores na figura acima classificam o grau de risco de vazamento de gases ou explosão dos módulos.




Figura 3: Identificação dos módulos em um FPSO [6]




Figura 4: Classificação dos módulos quanto ao risco de vazamento de gases ou explosão [6]

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: seção 2 apresenta a solução proposta para o problema, seção 3 apresenta a explicação dos algoritmos implementados, na seção 4 apresenta os testes realizados e resultados obtidos e finalmente a seção 5 conta com a conclusão no qual chegamos.

# Apresentação da solução

O sistema ideal seria um robô quadrúpede devido a diversidade de dimensões e obstáculos em diferentes níveis espalhados pelos módulos que compõe um *FPSO¹* e equipado com: sensor *LiDAR*² para exploração e navegação autônoma por meio da técnica *SLAM³*; sensores de gases, como por exemplo MQ-136 utilizado para detecção de H2S (Gás Sulfídrico)  no ar; câmera térmica para monitorar a temperatura do local e assim gerar informações para apoiar na detecção de possíveis cenários de anomalias; câmera estéreo a fim de realizar as inspeções por meio de técnicas de visão computacional; *GPS4* para captura do movimento/posicionamento.




Figura 5: Sistema de robô quadrúpede ideal

A fim de testar a viabilidade técnica do sistema nesse artigo, a modelagem da solução será realizada utilizando o software *Gazebo* [10] e será utilizado o modelo de base móvel “*TurtleBot3 Waffle Pi*” criada pela da empresa *Robotics* [11].

Interface gráfica do usuário, Site

Descrição gerada automaticamente

Figura 6: Ferramenta de simulação Gazebo [12]

Caminhão de brinquedo

Descrição gerada automaticamente

Figura 7: Modelo “Turtlebot3 Waffle Pi” da empresa Robotics

O modelo possui dimensões 281 x 306 x 141 (L x C x A, em mm) e peso de 1.8Kg. Conta com câmera, *LiDAR*² 360º para *SLAM³* e Navegação, como computador de bordo utiliza a placa de prototipação *RaspberryPi* [13] que dispõe de módulo Wi-fi integrado permitindo a comunicação via rede, além de ser compatível com sistema *ROS1* [14] e com execução de scripts na linguagem de programação *Python,* que foi a escolhida para ser utilizada na implementação da solução proposta. Também dispõe simulações de navegação e *SLAM*³ prontos para serem utilizados, tornando o modelo apropriado para validação da solução devido a sua praticidade.

O cenário fictício para esta solução, foi criado com uso do software *Gazebo*, utilizando o recurso "*Building Editor*" [15], com objetivo de simular o processo de navegação e inspeção em um ambiente virtual.

Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente

Figura 8: Construção do cenário no Gazebo



Figura 9: "FPSO World" criado no Gazebo

Foi incluído no cenário, tags QRCode que identificam o objeto a ser inspecionado/monitorado. As tags foram criadas utilizando o aplicativo *QRScanner* [16] e convertidas para modelos (objetos) a fim de serem utilizados na modelagem de um cenário no software *Gazebo* através da biblioteca “*AR\_Tag Models for Gazebo*” [17].



Figura 10: A esquerda, QRCode gerado pelo aplicativo. A direita, tag QRCode inserida no Gazebo.

Para realizar as tarefas relacionadas à visão computacional foi escolhida a biblioteca *OpenCV*8 [18], sendo esta multiplataforma, tornando-a compatível com a placa de prototipação *RaspberryPi* utilizada no modelo de robô escolhido, de código livre e documentação abrangente. Para decodificação do *QRCode* foi utilizada a biblioteca *Pyzbar* [19].

Para realização da navegação autônoma, foi utilizada a biblioteca *ROS* *2D Navigation Stack* [20] que obtém informações da posição do atual robô, fluxos de sensores, definição de pose de objetivo e emite comandos de velocidade seguros que são enviados para a base móvel. Dessa forma, o deslocamento do robô será realizado através da leitura das coordenadas previamente definidas e ordenadas, contidas em um arquivo de texto no formato *YAML*9 [21] (para leitura deste, foi utilizada a biblioteca *PyYAML* [22], fazendo com que ao final todos os pontos de interesse tenham sido inspecionados e monitorados.

O hardware utilizado criação/execução das simulações, bem como implementação e execução dos scripts de navegação e coleta de imagens foi de um notebook rodando nativamente o sistema operacional *Ubuntu* 20.04.2*LTS* com *CPU* *Intel Core i7*-5500U 64*bits* 1685*MHz*, 8*GB* de memória *RAM*, 240*GB* de armazenamento em *SSD* e placa de vídeo integrada.

Com esses componentes será possível cobrir os objetivos principais da solução que são a navegação autônoma do robô e a inspeção/monitoramento do local por meio extração de imagens coletadas pela câmera.

# Materiais e métodos

O cenário “*FPSO World*” foi mapeado utilizando a técnica de *SLAM*³ por meio da ferramenta *RViz [23],* que permite com que robô seja visualizado pela ferramenta por meio de leitura dos sensores através dos tópicos.

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Figura 11: Mapeamento por meio de SLAM utilizando a ferramenta Rviz

Após o mapeamento foi realizado a definição das coordenadas de destino no arquivo de texto de forma a resultar em uma navegação cíclica a fim de monitorar o ambiente de maneira mais eficiente.

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Figura 12: Mapa criado a partir do processo de SLAM

Para realizar o deslocamento do robô de forma autônoma, foi implementada uma solução utilizando como base a *biblioteca 2D Navigation Stack* que usa um planejador global e local para cumprir a meta de navegação e gerenciar a comunicação dentro da pilha de navegação de forma a alcançar os objetivos definidos.




Figura 13: Tópicos do core “move\_base" utilizados pela biblioteca 2D Navigation Stack

As informações dos sensores do robô são coletadas, transformadas e combinadas com uma estimativa da posição do robô com base na sua posição inicial que é definida através de algoritmo. Esta informação é publicada para que tópico *core* “*move\_base*” possa ajustar o posicionamento do robô no contexto do mapa, fazendo com que os cálculos de trajetória baseados nas transformações sejam condizentes com o ponto de origem no mapa.

As coordenadas dos objetivos de destino, chamadas de “*Pose*”, possuem a posição e orientação finais do objeto, possibilitando que o robô se deslocar para o módulo do FPSO especificado na rota previamente definida em arquivo de texto.




Figura 14: Coordenadas dos pontos de interesse lidas pelo algoritmo

O primeiro passo consiste em atualizar a posição do robô em relação ao ponto de origem no mapa.




Figura 15: Algoritmo estruturado de atualização da pose inicial



Figura 16: Estrutura de comunicação (escrita) para atualização de pose inicial

Após lido, um objetivo de destino, é realizada uma publicação contendo a pose (posição e orientação) que é calculada uma trajetória e que seja enviado por meio de tópico os comandos de velocidade que farão com que o robô se desloque evitando obstáculos mapeados na etapa de *SLAM* onde foram estabelecidos os mapas de custo local e global, até alcançar o local e o objeto a inspecionado, sendo este processo monitorado constantemente através da leitura da posição em que se encontra o robô de forma que a sua trajetória seja sempre ótima.

Ao chegar na coordenada de destino, o robô aguarda um tempo pré-determinado a fim de que os sensores coletem as informações necessárias e após, segue para a coordenada seguinte da lista.

Interface gráfica do usuário, Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Figura 17: A esquerda, vista do Rviz com mapa de custo em azul e vermelho; A direita, o robô no cenário simulado no Gazebo; Ao Centro, visão da câmera do fixada no robô.

Para navegação, é iniciado um nó chamado “*fpso*”, que escreve a nova pose de destino no tópico de “*/move\_base\_simple/goal*” disponibilizado pela biblioteca *2D Navigation Stack* que de forma abstraída e resumida fará a leitura das informações de odométricas e publicação no tópico de controle de velocidade. O nó também lê o tópico “*move\_base/result*” que informa se a pose já foi alcançada e com isso permite que os processos de inspeção com a câmera e demais sensores sejam iniciados e depois tenha um novo destino setado.




Figura 8: Algoritmo estruturado da navegação autônoma por meio de rota




Figura 18: Estrutura de comunicação (leitura/escrita) de tópicos, bem como o processamento a ser realizado no processo de navegação autônoma.

VAI QUE É TUA GIOVANNA, EXPLICA AQUI SOBRE A LEITURAS DAS TAGS.....

1. Extração de imagem a partir da identificação de *QRCode*




Figura 9: Algoritmo estruturado do algoritmo de extração de imagem.




Figura 10: Estrutura de comunicação (leitura/escrita) de tópicos, bem como o processamento a ser realizado no processo de extração de imagem por meio de QRCode.

# Resultados Obtidos

Para avaliar se os objetivos A e B, propostos para solução do problema, foram atingidos, podemos:

1. Podemos através da ferramenta de simulação Gazebo, verificar se o robô está realizando o deslocamento para as coordenadas pré configuradas e se deslocando conforme o esperado.
2. Realizar por meio de simulação, a leitura de um *QRCode* utilizando a câmera do robô e verificar se foi capturada uma imagem da cena visualizada pelo robô e salva em um diretório local pré-definido.

# Conclusão

Texto para confirmação da hipótese levantada, ou seja, o cumprimento dos objetivos apresentados na introdução.

Apresenta as vantagens em relação a outros autores ou as contribuições específicas do trabalho.

##### Glossário

1. ***FPSO****:* do inglês *“Floating Production Storage and Offloading”* – em português“Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência de Petróleo e Gás Natural”.
2. ***LiDAR:*** do inglês *“Light Detection And Ranging”* – em português “Detecção de luz e alcance”.
3. ***SLAM:*** do inglês “*Simultaneous Localization And. Mapping”* – em português “Localização e Mapeamento Simultâneos”.
4. ***GPS***: do inglês “*Global Positioning System*” – em português “Sistema de Posicionamento Global”.
5. **UEP:** Unidade de Esforço de Produção.
6. **VLCC**: do inglês *“Very Large Crude Carrier”.*
7. **Spreed Mooring**: Amarração com quadro de ancoragem.
8. **OpenCV**: do inglês *“Open Source Computer Vision Library”* – em português “Biblioteca de código aberto para visão computacional”.
9. **YAML**: do inglês *“YAML Ain't Markup Language”* – em português “YAML não é [linguagem de marcação](https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o)”.

##### Rerências

1. “Operadoras estimam aportes de R$ 5,4 bi em exploração para 2021” [Online]. Disponível: https://epbr.com.br/operadoras-estimam-aportes-de-r-54-bi-em-exploracao-para-2021/
2. “Conheça Os Riscos Ocupacionais E Perigos Nas Plataformas Petrolíferas” [Online]. Disponível: https://blog.volkdobrasil.com.br/conheca-os-riscos-ocupacionais-e-perigos-nas-plataformas-petroliferas/
3. “FPSO - Floating Production, Storage and Offloading” [Online]. Disponível: https://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/platform-fpso-comp.htm
4. “Conheça Os Riscos Ocupacionais E Perigos Nas Plataformas Petrolíferas” [Online]. Disponível: https://blog.volkdobrasil.com.br/conheca-os-riscos-ocupacionais-e-perigos-nas-plataformas-petroliferas/
5. “Piper Alpha” [Online]. Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Piper\_Alpha
6. “Arranjos de convés FPSOs para operação no pré-sal – Gabriel Campagnac Wollner” [Online] Disponível: http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10017063.pdf
7. “ERConsultoria – Esforço de Produção” [Online] Disponível: https://www.ecrconsultoria.com.br/pt-br/insights/artigo/controladoria-estrategica/o-que-e-uep-unidade-de-esforco-de-producao
8. “Wikipedia – VLCC’ [Online] Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Very\_Large\_Crude\_Carrier
9. “Maxwell Puc-Rio – 2.6. Sistemas de Ancoragem” [Online] Disponível: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8242/8242\_3.PDF
10. “Gazebo.Sim.Org” [Online] Disponível: http://gazebosim.org/
11. “TurtleBot3 Waffle Pi” [Online]. Disponível: https://www.robotis.us/turtlebot-3-waffle-pi
12. “Robotics” [Online]. Disponível: https://emanual.robotis.com/assets/images/platform/turtlebot3/simulation/turtlebot3\_world\_waffle.png
13. “RasperryPi.org” [Online]. Disponível: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
14. “Ros.org” [Online]. Disponível: http://wiki.ros.org/ROS/Introduction
15. “GazeboSim.org Tutorials – Building Editor” [Online]. Disponível: http://gazebosim.org/tutorials?cat=build\_world&tut=building\_editor
16. “QR Code Reader – BachaSoft” [Online] Disponível: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.qrcode.reader&hl=en\_US&gl=US
17. “GitHub – Mikael Arguedas” [Online] Disponível: https://github.com/mikaelarguedas/gazebo\_models
18. “OpenCV – Python Tutorials” [Online] Disponível: https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/index.html
19. “Pypi.org – Pyzbar” [Online] Disponível: https://pypi.org/project/pyzbar/
20. “Ros.org – Navigation” [Online] Disponível: http://wiki.ros.org/navigation
21. “Wikipedia – YAML” [Online] Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/YAML
22. “Pypi.org – PyYAML” [Online] Disponível: https://pypi.org/project/PyYAML/
23. “Wiki.org – Rviz” [Online] Disponível: http://wiki.ros.org/rviz